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Váš dopis značky	Naše značka	     Vyřizuje / linka	           V Praze dne
MMB/0458831/2021	MK 57866/2021 OPP		Ing. arch. Eichingerová/416                   8. 9. 2021

	Přehodnocené stanovisko k návrhu Územního plánu města Brna
Ministerstvo kultury obdrželo Váš dopis č. j. MMB/0458831/2021 ze dne 2. 9. 2021, jehož součástí byl záznam z dohodovacího jednání a zároveň na základě výsledků dohodovacích žádost o aktualizaci našeho stanoviska č. j. MK 44000/2021 OPP ze dne 25. června 2021.

A. Návrh Územního plánu Brno
Pořizovatel ÚPD:	Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje; Kounická 67, 601 67 Brno
Zpracovatel ÚPD:	Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace; Zelený trh 331/13, 602 00 Brno; zpracovatelský tým pod vedením Ing. arch. Michala Sedláčka, ředitele KAM; číslo smlouvy 4118174182/20. 9. 2018, Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 15. 3. 2019
Datum zpracování:     duben 2021

B. Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu města Brna na udržitelný rozvoj
objednatel:	Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace; Zelený trh 331/13, 602 00 Brno
Zpracovatel:	Mgr. Jana Švábová Nezvalová; autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí MŽP č. j. 32190/ENV/09, prodloužena rozh. č. j. 7681/ENV/13 a rozhodnutím 3604/ENV/17 
Amec Foster Wheeler, s.r.o., Křenová 58, 602 00 Brno 	
Datum zpracování:     duben 2021 
Ke konceptu ÚPmB Ministerstvo kultury vydalo stanovisko č. j. MK 18942/2011 OPP ze dne 4. 4. 2011 a dále pak aktualizované stanovisko č. j. MK 8574/2018 OPP ze dne 31. 1. 2018. Následně MK k návrhu ÚPmB ve fázi veřejného projednání vydalo stanovisko MK 41557/2020 OPP ze dne 24. 6. 2020. V návaznosti proběhlo na Ministerstvu kultury dne 16. 9. 2020 dohodovací jednání mezi Odborem územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) a Ministerstvem kultury ve věci nesouhlasného stanoviska MK č.j. MK 41557/2020 ze dne 24. 6. 2020 k návrhu ÚPmB (projednaného v roce 2020). Na základě výsledku z dohodovacího jednání bylo MK vydáno přehodnocené stanovisko č. j. MK 27739/2021 OPP ze dne 22. 4. 2021. Dne 25. 6. 2021 pak Ministerstvo kultury vydalo stanovisko č. j. MK 44000/2021 OPP k návrhu ÚP města Brna ve fázi opakovaného veřejného projednání.

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec:
V rámci řešeného území se nachází:
· Světové kulturní dědictví vila Tugendhat, číslo rejstř. ÚSKP ČR 16079/7-98, národní kulturní památka zapsaná na Seznam světového dědictví v roce 2001; vedená v ÚSKP pod číslem rejstříku 11.
· Nárazníková zóna statku světového dědictví „Vila Tugendhat v Brně“, vedená v ÚSKP pod číslem rejstříku 7010.
· (Městská) památková rezervace (též „PR“) Brno, prohlášená Nařízením vlády ČSR č. 54/1989 Sb., ze dne 19. 4. 1989 o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace (též „Nařízení vlády o prohlášení PR Brno“); vedená v ÚSKP pod číslem rejstř. 1049.
· Archeologická památková rezervace Staré zámky u Líšně, prohlášená Výnosem MK ČSR čj. 16.417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987 o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomučan a archeologických lokalit Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov; vedená v ÚSKP číslem rejstř. 1019.
· (Vesnická) památková zóna Tuřany – Brněnské Ivanovice, vyhlášená Vyhláškou MK č. 249/1995 Sb., ze dne 22. 9. 1995 o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny; vedená v ÚSKP pod číslem rejstř. 2324.
· Národní kulturní památka Čestné pohřebiště na Ústředním hřbitově v Brně, číslo rejstř. 11789/7-296, prohlášená Nařízením vlády č. 171/1998 Sb., ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů; vedená v ÚSKP pod číslem rejstř. 169.
· Národní kulturní památka hotel Avion v Brně, číslo rejstř. ÚSKP 24787/7-100, prohlášená Nařízením vlády č. 50/2010 Sb., ze dne 8. února 2010 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky; vedená v ÚSKP pod číslem rejstř. 341.
· Národní kulturní památka Hrad a pevnost Špilberk v Brně, číslo rejstř. ÚSKP 11788/7-1, prohlášená Nařízením vlády č. 171/1998 Sb., ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů; vedená v ÚSKP pod číslem rejstř. 129.
· Národní kulturní památka kostel sv. Jakuba Většího v Brně, číslo rejstř. ÚSKP, 47193/7-65, prohlášená Nařízením vlády č. 336/2002 Sb., ze dne 19. června 2002, kterým se mění nařízení vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb.; vedená v ÚSKP pod číslem rejstř. 214.
· Národní kulturní památka Kounicovy vysokoškolské koleje s pomníkem Vítězství nad fašismem v Brně, číslo rejstř. ÚSKP 11790/7-145, prohlášená Nařízením vlády č. 147/1999 Sb., ze dne 16. června 1999 o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky; vedená v ÚSKP pod číslem rejstř. 152.
· Národní kulturní památka Petrov v Brně, číslo rejstř. ÚSKP ČR 11787/7-62, prohlášená Nařízením vlády č. 171/1998 Sb., ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů; vedená v ÚSKP pod číslem rejstř. 170.
· Krematorium a kolumbárium na Ústředním hřbitově v Brně, číslo rejstř. ÚSKP 11789/7-296, národní kulturní památka prohlášená Nařízením vlády č. 69/2017 Sb., ze dne 20. 2. 2017 (s účinností od 1. 7. 2017), o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky; vedená v ÚSKP pod číslem rejstříku 421.
· Památkové ochranné pásmo městské památkové rezervace (dále též „OP PR“) Brno, určené Rozhodnutím ONV města Brna o určení ochranného pásma historického jádra města Brna čj. kult/402/90 ze dne 6. 4. 1990; vedené v ÚSKP pod číslem rejstř. 3267; vedené v ÚSKP pod číslem rejstř. 3267.
· Památkové ochranné pásmo národní kulturní památky vila Tugendhat, prohlášené Rozhodnutím MMB/0531786/2020/H/r dne 26. 1. 2021 o vymezení ochranného pásma pro vilu Tugendhat
· Památkové ochranné pásmo souboru nemovitých kulturních památek Brno - Líšeň, určené Rozhodnutím Magistrátu města Brna o vymezení ochranného pásma souboru nemovitých kulturních památek v Brně - Líšni čj. OPP/625/96 ze dne 6. 5. 1996; vedené v ÚSKP pod číslem rejstř. 3040.
· Památkové ochranné pásmo hradu a pevnosti Špilberk, určené rozhodnutím ONV města Brna o určení ochranného pásma hradu a pevnosti Špilberk v Brně čj. kult/1667/84 ze dne 31. 8. 1984; vedené v ÚSKP pod číslem rejstř. 3085.
· Památkové ochranné pásmo Kounicových kolejí, určené Rozhodnutí ONV města Brna o určení ochranného pásma Kounicových kolejí v Brně čj. kult/1667/84 ze dne 31. 8. 1984; vedené v ÚSKP pod číslem rejstř. 3268.
· V řešeném území se dále nacházejí nemovité kulturní památky vedené v ÚSKP pod číslem rejstříku. Jejich seznam je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu: http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web
· Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

Po opakovaném posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 4 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), uplatňuje k návrhu Územního plánu města Brna včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území následující připomínky.

A. PŘIPOMÍNKY K UPRAVENÉMU NÁVRHU ÚP MĚSTA BRNA – viz dohodovací jednání z 16. 9. 2020

ad) VÝROK - TEXTOVÁ ČÁST 

[bookmark: _Hlk74718961]▪ 6.4.2 SPECIFIKACE VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ZÁSTAVBY 
Výškové zónování, doplňování výšky bloků nástavbami 
úroveň 6: výškové rozpětí 12 až 28 m se zvýrazněnými nárožními a lokálními dominantami do 40m
● lokalita Jižní čtvrť tzv. Trnitá
úroveň 7: zóna pro umístění výškových staveb 
● lokalita EUROPOINT hlavní nádraží 

Pokyn pro úpravu návrhu (Záznam z dohodovacího jednání ze dne 16. 8. 2021):
Ad 1) 
Neuvádějte v textové části ÚP úroveň „7 - zóna pro umístění výškových staveb“ pro oblast EUROPOINT – hlavní nádraží.
V textu Odůvodnění objasněte, že výšková úroveň „7“ pro EUROPOINT – hlavní nádraží je dlouhodobým záměrem[footnoteRef:1], je dále prověřována v souladu s výsledky soutěže na nové hlavní nádraží Brno a do nového ÚP bude navrhována až následnou změnou nového ÚP.  [1:  Výšková budova EUROPOINT je v ÚPD/ÚPP dlouhodobě sledovaným záměrem: ÚS Výškového zónování pro ÚP - výšková stavební zóna E (Europoint);  ÚS Výškové zónování v MPR a jejím OP - aktivní zóna A6 Europoint; platný ÚPmB - návrhová SO s IPP 4.0 až 10.0.] 

S ohledem na skutečnosti vyplývající z projednání nového ÚP uveďte v textu Odůvodnění, že DO výškovou úroveň „7“ pro oblast EUROPOINT – hlavní nádraží Brno při projednávání nového ÚP nezamítl: nebyla v grafické části konktrétně vymezována, a proto ji pouze nemohl posoudit z hlediska svých zájmů. 

Ad 3)
Doplňte do textové části Výroku, kap. 2 Základní koncepce rozvoje města…:
· v odstavci Urbanistické hodnoty odkaz i na hlavní výkres, v. č. 2.1,
· v odstavci Kulturní hodnoty u pododstavce Místa pohledů na vedutu města doplňte odkazy na oba výkresy, tj. na v.č. 5,0 a v.č. 2.1.

Výrok:
Bez zásadních připomínek.
Odůvodnění:
MK akceptuje tímto pokyn pro úpravu návrhu. Požadavek MK ze stanoviska č. j. MK 44000/2021 OPP ze dne 25. června 2021 byl splněn. 

▪ 6.4.2 SPECIFIKACE VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ZÁSTAVBY 

● SPECIFIKA VÝŠKOVÉ REGULACE VE STABILIZOVANÝCH PLOCHÁCH 

ad) úroveň 2: výškové rozpětí 3 až 10 m, viz Výrok str.77
Výšková úroveň je charakteristická zejména pro rezidenční nízkopodlažní zástavbu a menší areály. 
Stavby veřejné vybavenosti v úrovni 1 a 2, pro které je výraznější hmotové nebo výškové řešení obvyklé (např. škola, radnice, kostel), mohou přesáhnout stanovenou výškovou úroveň za podmínky přiměřenosti tohoto převýšení ve vztahu k charakteru daného území a nedojde-li k podstatnému znehodnocení založené městské krajiny.
úroveň 3: 	výškové rozpětí 6 až 16 m, lokální dominanta až 25 m 
Výšková úroveň je charakteristická pro městskou zástavbu, obytná sídliště nebo jejich části a areály. úroveň 4: 	výškové rozpětí 9 až 22 m, lokální dominanta až 40 m 
Výšková úroveň je charakteristická pro kompaktní území města a obytná sídliště. 
úroveň 5: 	výškové rozpětí 12 až 28 m, lokální dominanta až 40 m 
Výšková úroveň je charakteristická pro centrální území města, hlavní radiály a obytná sídliště.
Pokyn pro úpravu návrhu (Záznam z dohodovacího jednání ze dne 16. 8. 2021):
V textové části Odůvodnění, v kap. 5.3.3. Principy prostorového uspořádání, doplňte text podkapitoly „Posuzování záměrů zejména výškových staveb“ do podoby:  
Posuzování záměrů zejména výškových staveb
Rozsáhlé stavební záměry a výškové stavby na území města ovlivňují výrazně jeho obraz. Pro město Brno je charakteristická veduta města, panorama města s charakteristickými horizonty a celá řada významných „pohledů na město“. Prostorová struktura vystavěného města na specificky tvarovaném terénu historicky vytvořila nezaměnitelnou podobu Brna. Pro budoucí obraz města je zásadní vyvážený vztah mezi městským a přírodním prostředím a historickými a soudobými urbánními strukturami a jejich obrazem; tj. působením na obyvatele a návštěvníky města.
Územní plán rozlišuje tzv. vyšší stavby; tj. objekty, které svou výškou přesahují běžnou okolní zástavbu max. o 2 metry (z hlediska úrovně římsy nebo atiky) bez ohledu na excesivní stavby v okolí; z hlediska posuzování výškových staveb nemají žádný význam.
U výškových úrovní 1–6 je umožněno překročit výšku římsy, respektive atiky v případě sklonité střechy (do 45°) hřebenem až 7 m nad římsu nebo atiku a odstoupeným podlažím 3,5 m nad římsu nebo atiku (v textu níže už není tento platný regulativ dále uváděn). Pro výškovou úroveň 7, která nemá stanovené limitní hodnoty není tento regulativ relevantní. Výška hřebene 7 metrů je odvozena od běžné výšky hřebene zejména bytových domů (ve městě Brně). Při sklonu střechy 45° je při běžné hloubce objektu 14 m výška hřebene právě 7 metrů. Pro běžnější sklon 35° odpovídá uvedená výška hřebene hloubce stavby 20 m. Přípustná výška atiky odstoupeného podlaží 3,5 m odpovídá běžné konstrukční výšce obytného podlaží včetně příslušných skladeb střešních konstrukcí.
[bookmark: _Hlk71280595]Dále rozlišuje zástavbu, kterou určuje prostorový regulativ s výškovou úrovní 3, 4, 5, ve kterých je kromě vymezeného rozmezí pro výšku římsy nebo atiky, umožněno (vyjma území MPR) umístění lokálních dominant v urbanisticky definovaných případech (nároží, orientace do náměstí, parku apod.); zde platí, že stanovenou maximální výšku lokální dominanty již není možné zvýšit o ustoupené podlaží nebo sklonitou střechu. V případě úrovně 3 je lokální dominanta do 25 metrů. V případě úrovně 4 a 5 je možná lokální dominanta až 40 metrů.  U urbanisticky významných situací jako je křížení ulic (nároží), situování stavby na náměstí nebo piazzettě, poloha zástavby naproti parku, podél významných nábřeží městského charakteru apod. je přípustné v souladu s kompozičními architektonickými a urbanistickými principy a s ohledem na sousedící zástavbu umístit dominantu s výše uvedenými výškovými limity. Umístění dominant v jednotlivých záměrech je možné, nikoli však nárokové, a je závislé na konkrétním posouzení návrhu zejména s ohledem na okolní zástavbu a celkové kompoziční řešení lokality. Podstatnou roli při vyhodnocení možnosti umístit v záměru lokální dominantu hraje zejména šířka přiléhajícího uličního prostoru a dalších veřejných prostranství, charakter okolní (a zejména navazující) zástavby, přiměřenost záměru z hlediska výšky, tvaru, celkového objemu stavby apod. U záměrů v pohledových výsečích z míst pohledů na vedutu města je třeba posoudit jak konkrétní urbanistickou situaci a soulad záměru s charakterem území tak jejich působení na vedutu města. 
Výšková úroveň 6 umožňuje stavby s římsou nebo atikou do 28 metrů a umístění tzv. převyšující zástavby do 40 metrů v případě komplexního řešení území, tj. s nově založenou strukturou veřejných prostranství v dostatečné dimenzi, která umožní jednak vyšší zástavbu, a tedy intenzitu zastavění, jednak nebrání vhodnému mísení funkcí a oslunění pobytových prostorů. Zde platí, že stanovenou maximální výšku převyšující zástavby již není možné zvýšit o ustoupené podlaží nebo sklonitou střechu.
Výšková úroveň 6 zahrnuje dvě území:
· Jižní čtvrť tzv. lokalita Trnitá
· Lokalitu Nová Zbrojovka a Nová Dukelská (tzv. motorárna)
V obou případech se jedná o výstavbu nově založené městské čtvrti nebo její významné části, která zároveň na rozdíl od dalších lokalit díky poloze a významu ve struktuře města tenduje k nejvyšším intenzitám zástavby. Pro lokality s výškovou úrovní 6 je charakteristická vysoká míra investic do městské infrastruktury a vysoké požadavky na kvalitu veřejných prostranství.
V případě Jižní čtvrti se jedná o rozsáhlé území bezprostředně navazující na centrum města se zásadními infrastrukturními stavbami jako je hlavní železniční a autobusové nádraží a terminál veřejné hromadné dopravy. Území zahrnuje území „před i za“ novým nádražím při ulici Rosická (tedy i část na straně Komárova). 
Nová čtvrť má vazbu na veřejnou vybavenost, na řeku Svratku a plánované městské parky.
V případě lokality Nová Zbrojovka a Nová Dukelská (tzv. Motorárna) se jedná o území o výměře několika desítek hektarů podél obou břehů Svitavy s potenciálem mimo jiné i tvorby městských nábřeží. Dříve průmyslové lokality jsou díky asanacím uvolněny pro vznik zcela nové městské urbánní struktury. Také toto území má přímou vazbu na zásadní infrastrukturu; železniční stanici Židenice, linky MHD apod.
Pro umístění výškových staveb, za které územní plán považuje stavby nad 40 m výšky, jsou určeny pouze dvě dlouhodobě sledované lokality ve výškové úrovni 7. Cílem prostorové koncepce města je nepřipustit neřízené umisťování výškových staveb na celém jeho území, ale v promyšlené a nekolidující kompozici s vedutou města a dalšími jeho hodnotami. Posouzení vlivu záměru staveb na vedutu je pak sledováno zejména z míst pohledů na vedutu města.
Výškové stavby mohou být umisťovány v:
· lokalitě Heršpická, 
· lokalitě Západní brána situované jižně od ulice Jihlavská v návaznosti na bohunický kampus.
Uvedené lokality byly vybrány jednak s ohledem na dlouhodobé sledování těchto lokalit jako území s potenciálem pro výškovou zástavbu, jednak proto, že v těchto územích buď:
· výstavba neovlivňuje městskou vedutu a pohledově významné svahy; tj. lokalita Západní brána,
· území s výškovými stavbami je již založeno a jeho rozsah, charakter je žádoucí kompozičně dotvořit; tj. lokalita Heršpická
V Návrhu územního plánu z roku 2020 a v upraveném návrhu územního plánu v roce 2021 byla mezi lokality s výškovou úrovní 7 zařazena rovněž lokalita EUROPOINT (součást železničního uzlu Brno ŽUB). Přesné umístění, výška a hmotové řešení zástavby v této lokalitě bylo mimo jiné předmětem mezinárodní architektonicko-urbanisticko-dopravní soutěže na podobu nového hlavního nádraží, která se uskutečnila v r. 2020-2021. Její výsledky budou prostřednictvím urbanistické studie a z ní plynoucí změny územního plánu zapracovány do nového ÚPmB. Struktura a výška zástavby bude projednána i s ohledem na limity památkové ochrany v ochranném pásmu MPR a vlivu na vedutu města.
Na území Západní brány je na základě platného územního plánu výstavba výškových staveb v rámci platných regulativů postupně připravována. V lokalitě Heršpická je územním plánem předepsána územní studie ÚS-23 Heršpická. 
[bookmark: _Hlk71280212][bookmark: _Hlk71286220]Záměry umístěné v územích s uvedenou výškovou úrovní 4, 5, 6 a 7 a zároveň umístěné v pohledových výsečích z míst pohledů na vedutu města je nutné pro jejich přípustnost posoudit z hlediska možného negativního působení na vedutu města. Přístup k vymezení veduty města je popsán v kapitole 5.2.4.4. ochrana a rozvíjení hodnot města v podkapitole Veduta města a její ochrana. Vzhledem ke komplexnímu přístupu k pohledu na město je třeba vyhodnocovat kulturní a historický otisk do vystavěného území rovněž komplexně. Vedutu tak netvoří pouze vlastní stavba hradu Špilberk, katedrály Petrov nebo Biskupského gymnázia, ale rovněž „zelený kopec“ Špilberk (bez zástavby), skalnatý ostroh Petrova a svahy Žlutého kopce s vegetací zejména v oblasti Kraví Hory a Wilsonova lesa.  Do veduty vstupuje také související městská krajina s charakteristickým měřítkem a tvarem zástavby apod.
Pro vytvoření metodiky pro posuzování přípustnosti celoměstsky významných záměrů většího rozsahu, výškových staveb atd. územní plán uvádí jako vhodné zpracovat územní studii, která mimo jiné v této oblasti navrhne metodiku posuzování zejména lokálních dominant, výškových staveb a struktur zástavby z hlediska:
celkového obrazu města a principů urbanistické kompozice,
urbanistické vazby na stávající zástavbu a její strukturu,
ochrany pohledů na vedutu, popřípadě panorama města, volnou krajinu a pohledově významné svahy města (tzv. pohledy ven a dovnitř města) a městskou památkovou rezervaci,
přiměřeného rozsahu veřejných prostranství,
kvalitní dopravní dostupnosti, kapacity technické infrastruktury apod.
Územní plán vymezuje místa pohledů na vedutu města. Základním kritériem pro jejich výběr byla vedle kvality pohledů na vedutu města zejména snadná veřejná dostupnost.
[bookmark: _Hlk71286317]Pro každé stanoviště je určen úhel pohledu na vedutu města.  Půdorysný průmět jednotlivých výsečí definuje území, ve kterém je pro struktury s výškovou úrovní 4, 5, 6, 7 nutné pro jejich přípustnost provést posouzení jednotlivých záměrů z hlediska jejich případného negativního působení na vedutu města. Je třeba zdůraznit, že téměř každou vyšší stavbou dojde k působení na vedutu města, i kdyby jen okrajovému. Cílem regulace není zamezit každému takovému dotčení či ovlivnění veduty, ale vysledovat skutečné negativní ovlivnění, tedy patrné nebo významné narušení chráněné hodnoty.
[bookmark: _Hlk71280351]Na území vyhlášené Městské památkové rezervace nelze umisťovat lokální dominanty.
Omezení stanovená v nařízení vlády č. 54/1989 Sb. a omezení vyplývající z vyhlášeného ochranného pásma MPR nejsou územním plánem dotčena (měněna ani rušena) a územní plán je ani nenahrazuje. Při plánování záměrů (zejména lokálních dominant) v ochranném pásmu MPR (tj. i na území nacházejícím se mimo pohledové výseče z míst chráněných pohledů na vedutu města) je nutné respektovat jak podmínky stanovené územním plánem, tak omezení vyplývající z rozhodnutí Odboru kultury NVmB č. 402/90/sev dne 6. 4. 1990, které tvoří limit využití území.
Podmínky pro výškové řešení staveb jsou obsaženy v závazné textové části ÚPmB v kapitolách: 2; 5; 6.4.1 a v textové části odůvodnění ÚPmB v kapitolách: 5.2; 5.3; 5.6.

Výrok:
Bez zásadních připomínek.
Odůvodnění:
MK akceptuje tímto pokyn pro úpravu návrhu. Požadavek MK ze stanoviska č. j. MK 44000/2021 OPP ze dne 25. června 2021 byl splněn. 

ad) VÝROK - ČÁST GRAFICKÁ
● HLAVNÍ VÝKRES 
● Tr/71 SJKD – větev Chrlice (podzemní dráha) 
Pokyn pro úpravu návrhu (Záznam z dohodovacího jednání ze dne 16. 8. 2021):
Ad 2)
Textovou část Výroku, kap. 4.1.2 Veřejná hromadná doprava, odstavec Podzemní dráha doplňte o vazbu na jejich vymezení v hlavním výkrese č. 2.1.
Ad 3)
V textové části Odůvodnění kap. 5.8.1.1 Obecná ustanovení pro stavby dopravní infrastruktury doplňte základní informace o průchodu podzemních koridorů a tras SJKD územím památkové ochrany(MPR) a památkové péče(OP MPR). 

Výrok:
Bez zásadních připomínek.
Odůvodnění:
MK akceptuje tímto pokyn pro úpravu návrhu. Požadavek MK ze stanoviska č. j. MK 44000/2021 OPP ze dne 25. června 2021 byl splněn.

● Změna využití plochy vodojemu na Žlutém kopci na plochu veřejné vybavenosti
Pokyn pro úpravu návrhu (Záznam z dohodovacího jednání ze dne 16. 8. 2021):
Bez pokynu.

Výrok:
Bez zásadních připomínek.
Odůvodnění:
MK akceptuje tímto pokyn pro úpravu návrhu. Bylo vysvětleno, že limit památkové péče byl v upraveném návrhu ÚP v Koordinačním výkrese, v. č. O.1, ve vymezené stabilizované ploše veřejné vybavenosti V/a2 řádně vyznačen, a to grafickou značkou „nemovitá kulturní památka“ dle legendy koordinačního výkresu. Takto vyznačeným limitem památkové péče jsou v koordinačním výkrese značeny i další nemovité kulturní památky na území města. 

ad) ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST
▪ 5. 2. 4. 4 OCHRANA A ROZVÍJENÍ HODNOT MĚSTA
HODNOTY KULTURNÍ A HISTORICKÉ 

Pokyn pro úpravu návrhu (Záznam z dohodovacího jednání ze dne 16. 8. 2021):
V textové části Odůvodnění, kap. 5.2.4.4. v odstavci Hodnoty kulturní a historické
· doplňte u památkových rezervaci (Archeologickou) památkovou rezervaci Staré zámky u Líšně,
· uveďte výčet kulturně historických hodnot v této podobě:
· památkové rezervace
· památkové zóny
· národní kulturní památky
· nemovité kulturní památky
· památka Světového dědictví
· území s archeologickými nálezy
· upravte dle toho i terminologii uvedenou na str. 170.

Výrok:
Bez zásadních připomínek.
Odůvodnění:
MK akceptuje tímto pokyn pro úpravu návrhu. Požadavek MK ze stanoviska č. j. MK 44000/2021 OPP ze dne 25. června 2021 byl splněn.

ad) ODŮVODNĚNÍ – GRAFICKÁ ČÁST 
KOORDINAČNÍ VÝKRES
Pokyn pro úpravu návrhu (Záznam z dohodovacího jednání ze dne 16. 8. 2021):
V legendě výkresu č. O.1 Koordinační výkres použijte u Kulturních hodnot následující terminologii:
- památka Světového dědictví
- památková rezervace (městská)
- památková rezervace (archeologická)
- památková zóna (vesnická)
- národní kulturní památka
- nemovitá kulturní památka
- nemovitá kulturní památka (archeologická)
- ochranné pásmo nemovitých kulturních památek, národních kulturních památek
- ochranné pásmo památkové rezervace
- území s archeologickými nálezy.

Výrok:
Bez zásadních připomínek.
Odůvodnění:
MK akceptuje tímto pokyn pro úpravu návrhu. Požadavek MK ze stanoviska č. j. MK 44000/2021 OPP ze dne 25. června 2021 byl splněn.





B. DALŠÍ PŘIPOMÍNKY k upravené dokumentaci, týkají se nových řešení
● Budova magistrátu, blok Koliště – Cejl – Vlhká (oboustranně); blok Koliště – Skořepka – Vlhká – Křenová; blok Dornych - Mlýnská, Stará Ponávka
Pokyn pro úpravu návrhu (Záznam z dohodovacího jednání ze dne 16. 8. 2021):
Bez pokynu.
Výrok:
Bez zásadních připomínek.
Odůvodnění:
MK akceptuje tímto pokyn pro úpravu návrhu. Na dohodovacím jednání bylo MK vysvětleno, proč došlo ke změně výškových hladin v předmětných lokalitách. MK vysvětlení akceptovalo a souhlasilo.
ad) Hlavní výkres - LEGENDA
Pokyn pro úpravu návrhu (Záznam z dohodovacího jednání ze dne 16. 8. 2021):
Bez pokynu.
Výrok:
Bez zásadních připomínek.
Odůvodnění:
MK akceptuje tímto pokyn pro úpravu návrhu. Legenda hlavního výkresu s dovětkem „s lokální dominantou do 25“ m u výškové hladiny 3 a s dovětkem „s lokální dominantou do 40 m“ u výškové hladiny 4 a 5 bude ponechána beze změny. Dle dohody z jednání bude v textové části Výroku kap. 6.4.2, Specifikace výškové úrovně zástavby, ponechána beze změny, tj. včetně přípustných lokálních dominant u hladin 3, 4 a 5.  V textové části Odůvodnění, v kap. 5. 3. 3. Principy prostorového uspořádání bude doplněn text viz bod 6.4.2 SPECIFIKACE VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ZÁSTAVBY.

ad) Koordinační výkres 
Pokyn pro úpravu návrhu (Záznam z dohodovacího jednání ze dne 16. 8. 2021):
Doplňte do Odůvodnění, grafické části – Koordinačního výkresu, v. č. O.1 nový limit – ochranné pásmo památky Světového dědictví
Doplňte do Odůvodnění, textové části, u výčtu národních kulturních památek v kap. 5.2.4.4. u vily Tugendhat informaci o ochranném pásmu.

Výrok:
Bez zásadních připomínek.
Odůvodnění:
MK akceptuje tímto pokyn pro úpravu návrhu. Požadavek MK ze stanoviska č. j. MK 44000/2021 OPP ze dne 25. června 2021 byl splněn.




Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu Územního plánu města Brna včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky.


							Ing. Michaela Exnarová
						 vedoucí oddělení regenerace kulturních
 památek a památkově chráněných území 
          v odboru památkové péče Ministerstva kultury
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